医用耗材及设备询价采购清单（2019年10月11日）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目**  **编号** | **产品名称** | **数量** | **基本功能描述** | **预算总额(元）** | **备 注** |
| 1 | N20190212 | 儿童病床 | 2 | 1. 床体尺寸(最外缘)：长度―2060mm±10mm 宽度― 1020mm±10mm  2. 床面尺寸：长度―1945mm ±10mm. 宽度― 915mm ±10mm.  3. 升降功能：  ★(1) 整床高低升降―电动升降位移高度由580mm-880mm  (2) 背部升降―升降角度0-75度 ± 2度  (3) 腿部升降―升降角度0-40度 ± 2度  (4) 足部抬高升降0-15度 ± 2度  (5) 具备背腿连动功能，预防褥疮发生，方便医护人员进行患者照护。  4. 升降控制组：  (1) 电源：交流电220V/50Hz。输出电压：DC24V。  ★(2) 电机马达：采用原装进口医用马达，床台、背部、腿部升降电动马达共三组，通过国际医疗级安规认证。安全、恒速、静音、无静电，符合IP54防水防尘保护等级。  ★(3) 马达控制器：采用原装进口马达控制器，具有电子超载保护装置，同时可控制三支马达的驱动。  (4) 护栏双侧升降控制器：嵌入式升降控制器四组，安装于左右护栏内外侧。清晰的床台、背部、腿部及背腿连动升降图形薄膜式按钮，操作方便。  (5) 医护人员专用床尾升降锁控器：安装于床尾板下缘。三个旋钮可分别锁定床台、背部、腿部升降功能，提高操作安全性。三个旋钮可分别操作床面升降、背部升降、腿部升降。  5. 床 板：  ★(1) 采台塑高级抗冲击型ABS塑钢材质一体注塑成型制作，ABS原料具环保认证，承重性高，耐腐蚀，抗酸碱，永不生锈；容易清洗、消毒，非常有利于配合临床感染管控作业。  ★(2) 四片ABS床板可直接透X光，无需拍片夹辅助，提高拍片作业效率。  (3) 四片床板可一秒钟拆卸，无需任何工具辅助，床板平整易擦拭，且便于设备保养作业的执行。  (4) 床面具透气孔及有手部、腹部、膝部、脚部、胸部等十个束缚带固定孔，表面平整、无毛边不伤手。  (5) 床面四角具床垫止滑垫，防止床垫左右滑动。  6. 护 栏：  ★(1) 全覆式铝合金材质护栏结实牢固、操作轻便，高雅的香槟色泽活泼亮丽且无生锈的问题。  (2)护栏具有双安全操作把手，防止误操作。  (3) 有效保护高度600mm±5mm，可防护幼小病童住院期间的安全。  (4) 三段式卡锁机构防夹手设计，提高操作人员之安全性。  ★(5) 单个护栏立柱铝合金钢管不少于22根，每根钢管之间间隙不大于60mm，  有效防止病患滑落。  (6) 病床护栏左右装设有升降辅助气压棒共4支，操作安全且轻松容易。  7.床头板：  采HDPE塑料材质床头板，外形美观，急救时可一秒钟快速取下，提高抢救速  度，永不生锈。  8. 脚 轮：  ★(1) 采用5英寸(125mm) 原装进口高性能医用脚轮，轮轴、转盘为精密滚珠轴承，易推、耐蚀、耐磨、静音。  (2) 四角独立刹车系统，脚轮附防尘盖，推送时防毛发卷入。  9. 床 体：  (1) 钢材焊制采用静电粉体涂装，烤漆厚度均达50um以上，工艺先进，抗酸碱、腐蚀，耐褪色。  (2) 钢管厚度：床底架和固定床架为2.0mm，背部床架和腿部床架为1.5mm。  (3)整体床架采用钢骨结构设计，以优质钢材精密焊接，确保整个床体结实牢固、平稳。  (4) 床体两侧各装设3个污物袋挂钩，共计6个，圆钢条制。  (5) 床台下设有不锈钢输液架收藏管，输液架不用时可直接收存床底。   1. 安全载重：不小于230kg。   ★11.**内建配置清单 ：**  1. 标准医用床垫：1片/床。  (1) 尺 寸：配合床体尺寸，厚度100mm ±5mm。  (2) 床套材质：防水、透气、阻燃。（尼龙材质）  (3) 泡棉材质：抗菌、难燃高密度泡棉。（聚氨酯PU材质）  2. 输液架：1支/床，可伸缩两节式，收纳方便，采用不锈钢材制作，伸缩杆为实心不锈钢。 | 60000 | 首次挂网 |
| 2 | N20190187 | 可视喉镜 | 1 | \* 1、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动  \* 2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm  \* 3、一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm  \* 4、渐缩型镜片前端厚度：12.5mm  \* 5、镜片角度：42度  \* 6、视场角60º±15%  7、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux  8、显示器线素不低于320\*240  9、分辨率≥3.72 LP/mm  \* 10、纺锤型短手柄设计，握持舒适  \* 11、具有特殊防雾功能  12、充电器输入：100-240VAC 50/60Hz  13、充电器输出：5V，1000mA  14、充电时间：＜3小时  15、持续放电时间：＞3小时  16、充电次数：＞300次  17、内置可充电式锂电子聚合物电池  18、由厂家负责售后服务,整机免费质保2年 | 42000 | 首次挂网 |
| 3 | N20190188 | 手执性检眼镜 | 1 | 冷光源设计，长久照射无灼热感.  长久保持3200K色温，柔和舒适，更接近清晨的日光  消除紫外线，使患者眼睛得到充分保护.  光斑均匀，眼底图像直观清晰.  柔软的眼窝保护设计，可有效保护使用者的眼睛及稳定仪器.  屈光度 0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±15、±20、-25、-35D  照明光源 3.5V/1W LED灯  电源 AC220V±10%V/50Hz | 10000 | 首次挂网 |
| 4 | L20190809 | 高压灭菌锅 | 1 | 自感应压力联锁装置，过温保护系统、升温保护系统、干烧保护系统 、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统, 全自动内排，内置蒸汽收集瓶, 安全阀起跳压力0.29Mpa, 安全阀起跳压力0.29Mpa, 外接水源自动补水, | 45000 | 首次挂网 |
| 5 | L20190901 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 1 | 1、流量：2­-70L/Min。  2、温度：31℃；34℃；37℃可调。  3、报警设置：具有氧气浓度、环境温度、阻塞等报警  4、噪音：10L/min,<20dB（A）  5、尺寸：29.1x18.6x16.2cm  6、重量：1.7Kg  7、湿化输出：>33mg/L(2-60L/min、37°C)  >10mg/L(2-70L/min、34°C)  >10mg/L(2-60L/min、31°C)  8、湿化罐最大容量：≥90mL  9、听觉报警信号声压级：>45dB（A）(1m距离)  10、电源：220VAC±22V，50±1Hz  11、氧气浓度测量：21%-100%，误差±3% | 40000 | 首次挂网 |
| 6 | L20190906 | 液基薄层细胞制片机 | 1 | 设备用于胸腹水、痰液、尿液、脑脊液、精液、子宫内膜等体液的离心、聚合、制成细胞块，它可以提取到普通离心机提取不到的细胞，更方便病理诊断，同时供后续免疫组化、分子分析等使用，提高诊断率。 | 4680 | 首次挂网 |