|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全科病房办公家具目录及参数 | | | |  |
| 名称 | 规格型号 | 数量（组） | 技术参数 | 图片 |
| 办公室更衣柜 | 1100\*500\*1900mm | 2 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4、粘胶：环保胶粘剂。 | 1962b01a7eecd772e8351d6eeea3f15 |
| 主任办公桌 | 1400\*600\*750mm | 1 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | 7676beeda27f8d8389b13f2ba3ae88d |
| 主任资料柜 | 1500\*500\*1900mm | 1 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8ffc82e9b324783a0ec515168f1117a.jpg |
| 检查室高柜 | 1700\*500\*2200mm | 1 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\35ebf140c6c91c9b754ea5ef486b871.jpg |
| 检查室办公桌 | 1500\*700\*870mm | 1 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | a65fb2e0c35f53d7576920c8df9d0dd |
| 检查室吊柜 | 1650\*350\*1200mm | 1 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ed95818c302a397ede1bfa67fc318b9.jpg |
| 医生（总住院）更衣柜 | 1200\*500\*1900mm | 2 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\107024d2b54a7f19b4b9a88d8f68686.jpg |
| 办公桌 | 1200\*600\*320\*2400mm | 4 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d62abbfad5a199413bd1d1255b0cbe3.jpg |
| 会议桌 | 1500\*550\*760mm | 4 | 1：采用18mm厚度多层实木板,经防虫、防腐化学处理，各项技术指标均达国家标准。  2：油漆：无苯、绿色环保，漆膜硬度≥2H，五底三面。表面平整度≥0.06mm。（甲醛释放<1.2mg/100g)符合欧州E-1级:。  3：配置：优质不锈钢五金配件，地脚：铸塑地脚，克调度1cm；  4：粘胶：环保胶粘剂。 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\d4065494d833e105badc15f2dce1291.jpg |